# Caractéristiques techniques

Radio de chantier | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC
--- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 DA3 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 3..‎‎‎‎
Bluetooth®
Plage de fréquences de fonctionnement | MHz | 2 402−2 480 | 2 402−2 480
Puissance d’émission max. | mW | 10 | 10
Compatibilité |  | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4
Puissance nominale de l’amplificateur | W | 2 × 10 | 2 × 10
Plage de fréquences
FM | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Courant de charge max. (alimentation en énergie des appareils mobiles externes via la prise USB Type‑C®) | A | 1,5 | 1,5
PoidsA) | kg | 2,1 | 2,1
Indice de protectionB) |  | IP54 | IP54
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Batteries compatibles |  | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Chargeurs recommandés |  | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18… | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18…
Chargeur secteur USB Type‑C® avec Power Delivery (USB‑PD, article usuel du commerce)
Tension de sortie | V | 20 | 20
Courant de sortie minimal | A | 2,25 | 2,25
Puissance de sortie recommandée pour une pleine fonctionnalitéD) | W | 45 | 45

A)

  Sans batterie (vous trouverez le poids des batteries sous www.bosch-professional.com)

B)

  avec le couvre-batterie (12) fermé et le cache-connexions fermé (17)

C)

  performances réduites à des températures < 0 °C

D)

  Si la puissance du chargeur secteur est trop faible, la radio s’éteint.

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.