# التشغيل باستخدام المهايئ الكهربائي القابسي

- انتبه إلی جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق جهد منبع التيار مع البيانات المذكورة علی لوحة صنع المهايئ الكهربائي القابسي.

- للتشغيل باستخدام شبكة الكهرباء اقتصر على استخدام المهايئ الكهربائي القابسي USB Type‑C®‎ مع توصيل كهرباء (USB‑PD). يجب أن يفي جهد الخرج والحد الأدنى لتيار الخرج وقدرة الخرج بالمتطلبات الواردة في فصل «البيانات الفنية». يرجى مراعاة دليل تشغيل المهايئ الكهربائي القابسي. في حالة استخدام مهايئات كهربائية قابسية أخرى قد يتعرض الراديو لأضرار. في حالة الانخفاض الكبير لقدرة المهايئ الكهربائي القابسي يتوقف الراديو تلقائيًا.

1. افتح غطاء درج التوصيل (17).
2. قم بتوصيل المهايئ الكهربائي القابسي عن طريق كابل مناسب بمقبس USB Type‑C®‎-(16) الخاص بالراديو.
3. قم بتوصيل المهايئ الكهربائي القابسي بالشبكة الكهربائية.

للحماية من الاتساخات أعد غلق غطاء درج التوصيل (17) عند خلع كابل المهايئ الكهربائي القابسي.

بمجرد توصيل الراديو عن طريق المهايئ الكهربائي القابسي بالشبكة الكهربائية يتم الإمداد بالطاقة عن طريق المهايئ الكهربائي القابسي، حتى عندما يكون المركم مركبًا.