# انتقال پخش فعلی از طریق Multi‑Speaker Sound

اگر منبع صوتی از طریق Bluetooth®‎ پخش شود، این پخش را می توان به دستگاه های دیگر با عملکرد Multi-Speaker Sound (مانند GPB 18V‑1 C‏، GPB 18V‑6 C) ارسال کرد.

انتقال منابع صوتی دیگر به عنوان Bluetooth®‎ از طریق Multi-Speaker Sound امکان پذیر نیست.

## GPB18V-3C:

1. برای شروع انتقال از طریق Multi‑Speaker Stream، منوی تنظیمات را فراخوانی کنید رجوع کنید به تغییر دادن تنظیمات.
2. منو <MSS on> را انتخاب کنید (Multi‑Speaker Stream را روشن کنید).

1. اگر پخش از طریق Multi‑Speaker Stream منتقل شود، نشانگر در صفحه نمایشگر ظاهر می شود.

1. برای اتمام انتقال از طریق Multi‑Speaker Stream، منوی تنظیمات را فراخوانی کنید .
2. منو <MSS off> را انتخاب کنید (Multi‑Speaker Stream را خاموش کنید).

1. نشانگر در صفحه نمایشگر ظاهر می شود.

## GPB18V-3SC:

1. برای شروع انتقال از طریق Multi‑Speaker Stream، منوی تنظیمات را فراخوانی کنید رجوع کنید به تغییر دادن تنظیمات.
2. منو <MSS Settings> را انتخاب کنید (تنظیمات Multi‑Speaker Stream).
3. در نشانگر چند منظوره (a) نشانگر ‎<Start Multi‑Speaker Stream?>‎ ظاهر می شود (Multi‑Speaker Stream شروع شود؟).
4. گزینه <Yes> (بله) را انتخاب کنید، تا Stream شروع شود.
5. گزینه <No> (خیر) را انتخاب کنید، تا از منو بدون شروع Stream خارج شوید.

1. اگر پخش از طریق Multi‑Speaker Stream منتقل شود، نشانگر در صفحه نمایشگر ظاهر می شود.

1. برای اتمام انتقال از طریق Multi‑Speaker Stream، منوی تنظیمات را فراخوانی کنید .
2. منو <MSS Settings> را انتخاب کنید (تنظیمات Multi‑Speaker Stream).
3. در نشانگر چند منظوره (a) نشانگر ‎<End Multi‑Speaker Stream?>‎ ظاهر می شود (Multi‑Speaker Stream به اتمام برسد؟).
4. گزینه <Yes> (بله) را انتخاب کنید، تا Stream پایان یابد.
5. گزینه <No> (خیر) را انتخاب کنید، تا Stream همچنان منتقل شود.

1. اگر پخش از طریق Multi‑Speaker Stream خاتمه یابد، نشانگر در صفحه نمایشگر ظاهر می شود.