# Tekniset tiedot

Työmaaradio | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 DA3 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 3..‎‎‎‎
Bluetooth®
Käyttötaajuusalue | MHz | 2 402−2 480 | 2 402−2 480
Suurin lähetysteho | mW | 10 | 10
Yhteensopivuus |  | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4
Vahvistimen nimellisteho | W | 2 × 10 | 2 × 10
Vastaanottoalue
ULA | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Suurin latausvirta (ulkoisten laitteiden virransyöttö USB Type‑C® -portin kautta) | A | 1,5 | 1,5
PainoA) | kg | 2,1 | 2,1
KotelointiluokkaB) |  | IP54 | IP54
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0…+35 | 0…+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäC) ja säilytyksessä | °C | −20…+40 | −20…+40
Yhteensopivat akut |  | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Suositellut latauslaitteet |  | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18… | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18…
USB Type‑C® -verkkolaite Power Deliveryn kanssa (USB‑PD, tavanomainen)
Ulostulojännite | V | 20 | 20
Ulostulovirta vähintään | A | 2,25 | 2,25
Suositeltu ulostuloteho täydelle toimintakyvylleD) | W | 45 | 45

A)

  Ilman akkua (akun painon voit katsoa verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com)

B)

  Kun akkulokeron kansi (12) ja liitäntälokero (17) ovat kiinni

C)

  rajoitettu teho, kun lämpötila < 0 °C

D)

  Jos verkkolaitteen teho on liian alhainen, radio kytkeytyy pois päältä.

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.