# Opciones de menú (GPB18V-3C)

La selección del menú depende en parte del modo de audio en el que se encuentra la radio.

<EQ>
Menú sonido: Puede ajustar el nivel de agudos <TR> y el nivel de bajos <BA> en un margen de −5 a +5.

<MSS on>/<MSS off> (con fuente de audio Bluetooth®)
Menú Multi-Speaker Stream: Puede iniciar o detener la transmisión de la reproducción actual a través de Multi-Speaker Stream.