# Встановлення/збереження радіостанцій DAB+ (GPB18V‑3SC)

1. Виберіть кнопкою «SOURCE» <DAB> в якості аудіоджерела.

1. Після короткої ініціалізації буде відтворена остання встановлена ​​радіостанція.

У верхньому рядку багатофункціонального індикатора (a) відображаються <DAB> і назва радіостанції, а в нижньому – контент, що передається радіостанцією.

## Зміна радіостанції:

1. Крутіть кнопку «SOURCE», поки на дисплеї не відобразиться потрібна радіостанція.
2. Натисніть кнопку «SOURCE» для підтвердження вибору.

1. Радіоприймач перемикається на обрану станцію.

Для зміни станції можна натиснути кнопку або кнопку . Радіоприймач перемикається на наступну доступну радіостанцію (в алфавітному порядку, за зменшенням або за зростанням).

## Збереження радіостанцій:

1. Натискайте кнопку пам’яті радіостанцій (5) необхідної комірки пам’яті, поки номер комірки пам’яті не відобразиться на індикації комірки пам’яті (d).

## Відтворення збережених радіостанцій:

1. Короткочасно натисніть одну з кнопок пам’яті радіостанцій (5).

1. Номер комірки пам’яті відображається на індикації комірки пам’яті (d).

## Слабкий радіосигнал:

У разі слабкого радіосигналу з’являється <Weak Signal> на багатофункціональному індикаторі (a). У цьому разі ви можете запустити пошук цифрових радіостанцій DAB+ вручну.

1. Одночасно натисніть кнопку і кнопку (AUTO SCAN).

Можна також запустити пошук станцій, вибравши меню налаштування <DAB Auto Scan> див. Зміна налаштувань.

Якщо не вдається знайти жодної радіостанції DAB+, на багатофункціональному індикаторі (a) з'являється повідомлення <No Station found – Start Auto Scan> (Не знайдено жодної радіостанції – запустіть автоматичний пошук).