# Електрическо захранване

Електрическото захранване на радиото може да се извърши чрез литиево-йонна акумулаторна батерия на Bosch (19) или чрез обичаен за търговската мрежа USB Type‑C® щекерен адаптер с Power Delivery (USB‑PD).

Работа с акумулаторна батерия
Индикатор за акумулаторната батерия
Разпознаване на риск от дефект на акумулаторната батерия
Указания за оптимална работа с акумулаторната батерия
Работа с щекерен адаптер