# Të dhënat teknike

Radio për kantier ndërtimi | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC
--- | --- | ---
Numri i artikullit |  | ‎3 601 DA3 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 3..‎‎‎‎
Bluetooth®
Gama e frekuencës së funksionimit | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Fuqia maks. e transmetimit | mW | 10 | 10
Pajtueshmëria |  | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4
Përforcues i fuqisë së vlerësuar | W | 2 × 10 | 2 × 10
Zona pritëse
UKW | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Rryma maks. e karikimit (Furnizimi me energji elektrike për pajisjet e jashtme nëpërmjet USB Type‑C®) | A | 1,5 | 1,5
PeshaA) | kg | 2,1 | 2,1
Klasa e mbrojtjesB) |  | IP54 | IP54
Temperatura e rekomanduar e ambientit gjatë karikimit | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Temperatura e lejuar e ambientit gjatë funksionimitC) dhe gjatë ruajtjes | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Bateritë e përputhshme |  | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Karikuesit e rekomanduar |  | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18… | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18…
Furnizimi me energji USB Type‑C® me furnizim me Power Delivery (USB‑PD, i disponueshëm në treg)
Tensioni i daljes | V | 20 | 20
Rryma e daljes të paktën | A | 2,25 | 2,25
Fuqia dalëse e rekomanduar për funksionalitet të plotëD) | W | 45 | 45

A)

  Pa bateri (peshën e baterisë mund ta gjeni në www.bosch-professional.com)

B)

  Me kapakun e ndarjes së baterisë të mbyllur (12) dhe ndarjen e lidhjes të mbyllur (17)

C)

  Performancë e kufizuar në temperatura < 0 °C

D)

  Nëse furnizimi me energji elektrike është shumë i ulët, radioja fiket.

Vlerat mund të ndryshojnë sipas produktit dhe i nënshtrohen kushteve të aplikimit dhe mjedisit. Informacione të mëtejshme në www.bosch-professional.com/wac.