# Поставување/зачувување на FM-радиостаница

1. Изберете преку копчето SOURCE <FM> како аудио извор.

1. GPB18V‑3C: Во мултифункционалниот приказ (a) се појавува <FM> и фреквенцијата на радио станицата.
2. GPB18V‑3SC: Во горниот ред на мултифункционалниот приказ (a) се појавува <FM> како и фреквенцијата и името на радио станицата, во долниот ред содржината пренесена од станицата.

## Поставете одредена станица:

1. Свртете го копчето SOURCE, додека на екранот не се прикаже саканата фреквенција.

## Пребарајте ја следната станица со поголема ја јачина на сигнал:

1. Притиснете го копчето или копчето .

1. Следната пронајдена станица се прикажува на екранот и се репродуцира.

## Зачувајте радио станица:

1. Притиснете го копчето за зачувување програма (5) на саканото место на зачувување додека не се појави бројот на местото на зачувување во приказот место на зачувување (d).

## Репродуцирајте зачувана радио станица:

1. Кратко притиснете на едно од копчињата за зачувување програма (5).

1. Бројот на местото на зачувување се појавува во приказот место на зачувување (d).