# Funzionamento con alimentatore

- Attenersi alla tensione di rete. La tensione riportata sulla targhetta identificativa dell’alimentatore deve corrispondere a quella della sorgente di alimentazione.

- Per il funzionamento con la rete elettrica, utilizzare esclusivamente un alimentatore USB Type‑C® con Power Delivery (USB‑PD). L’alimentatore dovrà soddisfare i requisiti esposti nel capitolo «Dati tecnici» per quanto riguarda tensione di uscita, corrente minima in uscita e potenza in uscita. Attenersi alle istruzioni d’uso dell’alimentatore. L’utilizzo di altri tipi di alimentatore rischia di danneggiare la radio. In caso di potenza eccessivamente ridotta dell’alimentatore, la radio si spegne.

1. Aprire la copertura dello scomparto collegamenti (17).
2. Utilizzando un cavo adatto, collegare l’alimentatore alla presa USB Type‑C® (16) della radio.
3. Collegare l’alimentatore alla rete elettrica.

Richiudere la copertura dello scomparto collegamenti (17) in modo da proteggerlo qualora si rimuova il cavo dell’alimentatore.

Una volta collegata la radio alla rete elettrica tramite l’alimentatore, l’alimentazione avverrà tramite quest’ultimo anche se la batteria è inserita.