# Opzioni menu (GPB18V‑3C)

La selezione menu dipende in parte dalla modalità Audio in cui si trova la radio.

<EQ>
Menu Audio: è possibile impostare il livello dei toni alti <TR> e dei toni bassi <BA> in un campo da −5 a +5.

<MSS on>/<MSS off> (con sorgente audio Bluetooth®)
Menu Multi-Speaker Stream: è possibile avviare o interrompere la trasmissione della riproduzione attuale tramite Multi-Speaker Stream.