# Redarea surselor audio externe prin Bluetooth®

1. Apasă scurt tasta pentru a reda o sursă audio (de exemplu, smartphone) prin Bluetooth®.

1. Pe afişaj apare indicatorul .

Alternativ, poţi selecta sursa audio Bluetooth® rotind butonul SOURCE.

Imediat ce sursa audio prin Bluetooth® este conectată, indicatorul se aprinde fix.

GPB18V‑3SC: Pe rândul de sus al afişajului multifuncţional (a) apare denumirea dispozitivului conectat prin Bluetooth®, iar pe rândul de jos apare conţinutul redat de dispozitivul conectat.

## Restabilirea unei conexiuni:

Porneşte o căutare a conexiunii dacă nu este disponibilă nicio sursă audio memorată sau dacă trebuie încheiată o conexiune existentă la o sursă audio prin Bluetooth® şi trebuie căutată o altă sursă audio.

1. Apasă tasta şi menţine-o apăsată pentru mai mult de 0,5 secunde (PAIRING).
2. În timpul căutării conexiunii, indicatorul se aprinde intermitent.
   GPB18V‑3SC: Pe afişajul multifuncţional (a) apare <Pairing>.
3. Activează noua conexiune prin sursa audio externă.

Activarea este posibilă la smartphone-uri, de regulă, în cadrul setărilor din meniul Bluetooth®. Aparatul de radio este afişat ca sursă disponibilă cu denumirea GPB18V‑3Cxxxx sau GPB18V‑3SCxxxx.
În acest caz, ţine cont de instrucţiunile de utilizare a sursei tale audio/smartphone-ului tău.

## Reconectarea:

Dacă aparatul de radio a fost deja conectat la o sursă audio externă (de exemplu, smartphone) prin Bluetooth® şi aceasta este disponibilă, se stabileşte automat o conexiune la această sursă audio. În timpul procesului de asociere, indicatorul se aprinde intermitent.
GPB18V‑3SC: Pe afişajul multifuncţional (a) apare <Connecting>.

Dacă sursa audio memorată nu este disponibilă, după 2 minute este pornită automat o căutare a conexiunii.

Dacă nu se poate realiza nicio conexiune prin Bluetooth®, aparatul de radio se deconectează automat după 19 minute.

1. Porneşte redarea prin Bluetooth® la sursa audio.

Dacă, în cadrul modului de funcţionare prin Bluetooth®, este apăsată una din tastele de memorare a programelor (5), aparatul de radio comută la postul memorat la ultimul mod de funcţionare utilizat al aparatului de radio.