# Impostazione/memorizzazione di una stazione radio FM

1. Tramite il pulsante SOURCE, selezionare <FM> come sorgente audio.

1. GPB18V‑3C: sul display multifunzione (a) si visualizzano <FM> e la frequenza della stazione.
2. GPB18V‑3SC: nella riga superiore del display multifunzione (a) si visualizzano <FM> nonché la frequenza e il nome della stazione, mentre nella riga inferiore è possibile visualizzare i contenuti trasmessi da quest’ultima.

## Impostazione di una determinata stazione:

1. Ruotare il pulsante SOURCE fino a visualizzare sul display la frequenza desiderata.

## Ricerca della stazione successiva con elevata potenza di segnale:

1. Premere il tasto o il tasto .

1. La stazione successiva trovata viene visualizzata sul display e riprodotta.

## Memorizzazione di una stazione radio:

1. Premere il tasto di memorizzazione programmi (5) della posizione di memoria desiderata fino a visualizzare il numero della posizione di memoria desiderata nell’apposito indicatore (d).

## Riproduzione delle stazioni radio memorizzate:

1. Premere brevemente uno dei tasti di memorizzazione programmi (5).

1. Nell’indicatore della posizione di memoria (d) comparirà il numero della posizione di memoria.