# Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας

Με τοποθετημένη την μπαταρία μπορείτε να αναγνωρίσετε την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας (19) στην οθόνη, σε περίπτωση απομακρυσμένης μπαταρίας στην ίδια την μπαταρία.

## Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας στην οθόνη

Η ένδειξη κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας (e) εμφανίζεται στην οθόνη, μόλις τοποθετηθεί μια μπαταρία με επαρκή τάση και το ραδιόφωνο δεν είναι συνδεδεμένο με το φις-τροφοδοτικό με το δίκτυο του ρεύματος.

Ένδειξη | Χωρητικότητα
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

## Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας στην μπαταρία

Όταν αφαιρεθεί η μπαταρία από το ραδιόφωνο, μπορεί να εμφανιστεί η κατάσταση φόρτισης με τα πράσινα LED της ένδειξης της κατάστασης φόρτισης στην μπαταρία.

Πατήστε το πλήκτρο για την ένδειξη της κατάστασης φόρτισης ή , για να εμφανίσετε την κατάσταση φόρτισης.

Όταν μετά το πάτημα του πλήκτρου για την ένδειξη της κατάστασης φόρτισης δεν ανάβει κανένα LED, είναι η μπαταρία ελαττωματική και πρέπει να αντικατασταθεί.

Δε διαθέτει κάθε τύπος μπαταρίας μια ένδειξη της κατάστασης φόρτισης.

### Τύπος μπαταρίας GBA 18V... | GBA18V...

Φωτοδίοδος (LED) | Χωρητικότητα
--- | ---
Διαρκές φως 3 × πράσινο | 60–100 %
Διαρκές φως 2 × πράσινο | 30–60 %
Διαρκές φως 1 × πράσινο | 5–30 %
Αναβοσβήνον φως 1 × πράσινο | 0–5 %

### Τύπος μπαταρίας ProCORE18V… | EXPERT18V… | EXBA18V… | CORE18V…

Φωτοδίοδος (LED) | Χωρητικότητα
--- | ---
Διαρκές φως 5 × πράσινο | 80–100 %
Διαρκές φως 4 × πράσινο | 60–80 %
Διαρκές φως 3 × πράσινο | 40–60 %
Διαρκές φως 2 × πράσινο | 20–40 %
Διαρκές φως 1 × πράσινο | 5–20 %
Αναβοσβήνον φως 1 × πράσινο | 0–5 %