# نشانگر وضعیت شارژ باتری

به هنگام وجود باتری قابل شارژ می توانید وضعیت شارژ باتری (19) را در نمایشگر و در زمانی که باتری قابل شارژ خارج شده باشد روی خود باتری تشخیص دهید.

## نشانگر وضعیت شارژ باتری در صفحه نمایشگر

به محض این که یک باتری قابل شارژ با شارژ کافی جاگذاری شود و رادیو توسط آداپتور به برق متصل نباشد، نشانگر وضعیت شارژ باتری (e) در صفحه نمایشگر ظاهر می شود.

نشانگر | ظرفیت
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

## نشانگر وضعیت شارژ باتری قابل شارژ روی باتری

اگر باتری قابل شارژ رادیو برداشته شود، وضعیت شارژ می تواند به وسیله LED های سبز رنگ نشانگر وضعیت شارژ روی باتری قابل شارژ نمایش داده شود.

جهت به نمایش در آمدن وضعیت شارژ، دکمه نشانگر وضعیت شارژ یا را فشار دهید.

اگر پس از فشردن دکمه نشانگر وضعیت شارژ، هیچ چراغ LED روشن نشود، باتری شارژی خراب است و باید تعویض گردد.

هر نوع باتری قابل شارژ دارای نشانگر میزان شارژ نیست.

### نوع باتری قابل شارژ ‎GBA 18V... | GBA18V...‎

LED | ظرفیت
--- | ---
3 عدد چراغ سبز ممتد | 60–100 %
2 عدد چراغ سبز ممتد | 30–60 %
1 عدد چراغ سبز ممتد | 5–30 %
1 عدد چراغ سبز چشمک زن | 0–5 %

### نوع باتری قابل شارژ ‎ProCORE18V…‎‎‎‎ | ‎EXPERT18V…‎‎‎‎ | ‎EXBA18V…‎‎‎‎ | ‎CORE18V…‎‎‎‎

LED | ظرفیت
--- | ---
5 عدد چراغ سبز ممتد | 80–100 %
4 عدد چراغ سبز ممتد | 60–80 %
3 عدد چراغ سبز ممتد | 40–60 %
2 عدد چراغ سبز ممتد | 20–40 %
1 عدد چراغ سبز ممتد | 5–20 %
1 عدد چراغ سبز چشمک زن | 0–5 %