# UĪV raidstacijas iestatīšana/saglabāšana

1. Izmantojot pogu “SOURCE” (Avots), atlasiet <FM> par audio avotu.

1. GPB18V-3C: daudzfunkciju indikatorā (a) parādās <FM> un raidstacijas frekvence.
2. GPB18V-3SC: augšējā daudzfunkciju indikatora (a) joslā parādās <FM> un raidstacijas frekvence un nosaukums, savukārt apakšējā joslā tiek rādīts stacijas pārsūtītais saturs.

## Konkrētas raidstacijas iestatīšana

1. Grieziet pogu “SOURCE” (Avots), līdz displejā ir redzama vēlamā frekvence.

## Nākamās raidstacijas ar lielāku signāla stiprumu meklēšana

1. Nospiediet pogu vai pogu .

1. Nākamā atrastā raidstacija tiek parādīta displejā un atskaņota.

## Raidstacijas saglabāšana

1. Turiet nospiestu vēlamās atmiņas vietas radiostacijas saglabāšanas pogu (5) tik ilgi, līdz atmiņas vietas indikatorā (d) parādās atmiņas vietas numurs.

## Saglabātas raidstacijas atskaņošana

1. Īsi nospiediet kādu radiostacijas saglabāšanas pogu (5).

1. Atmiņas vietas indikatorā (d) tiek parādītas atmiņas vietas numurs.