# Мәзір опциялары (GPB18V‑3C)

Мәзір таңдауы радио қабылдағыш орналасқан аудио жұмыс режиміне ішінара тәуелді болады.

<EQ>
Дыбыс мәзірі: биіктік деңгейін <TR> және тереңдік деңгейін <BA> −5 және +5 аралығындағы диапазонда реттеуге болады.

<MSS on>/<MSS off> (Bluetooth® аудио көзі үшін)
Multi-Speaker Stream мәзірі: Multi-Speaker Stream арқылы ағымдағы ойнатудың таратылуын бастауға немесе аяқтауға болады.