# DAB+-radioasemien virittäminen/tallennus (GPB18V‑3SC)

1. Valitse SOURCE-nupilla <DAB> audiolähteeksi.

1. Hetken kestävän alkuasetuksen jälkeen viimeksi kuunneltu radioasema kytkeytyy päälle.

Monitoiminäytön (a) ylärivillä näkyvät <DAB> ja radioaseman nimi. Alarivillä näkyy aseman lähettämä sisältö.

## Radioaseman vaihtaminen:

1. Käännä SOURCE-nuppia, kunnes haluttu asema näkyy näytössä.
2. Vahvista valinta painamalla SOURCE-nuppia.

1. Radio vaihtaa valittuun asemaan.

Voit vaihtaa asemia myös painamalla painiketta tai painiketta . Radio vaihtaa seuraavaan kuunneltavissa olevaan asemaan (nousevassa tai laskevassa aakkosjärjestyksessä).

## Radioasemien tallennus:

1. Paina halutun muistipaikan ohjelmamuistipainiketta (5), kunnes muistipaikan numero näkyy muistipaikan näytössä (d).

## Tallennettujen radioasemien kuunteleminen:

1. Paina lyhyesti jotakin ohjelmamuistin painiketta (5).

1. Muistipaikan numero näkyy muistipaikan näytössä (d).

## Heikko radiosignaali:

Ilmoitus <Weak Signal> tulee monitoiminäyttöön (a), jos radiosignaali on heikko. Tässä tapauksessa voit käynnistää DAB+-asemahaun manuaalisesti.

1. Paina painiketta ja painiketta (AUTO SCAN) samanaikaisesti.

Voit aloittaa asemahaun myös valitsemalla asetusvalikosta kohdan <DAB Auto Scan> katso Asetusten muuttaminen.

Jos mitään DAB+-radioasemaa ei löydy, tätä koskeva ilmoitus <No Station found – Start Auto Scan> (mitään asemaa ei löydy – aloita automaattinen haku) tulee monitoiminäyttöön (a).