# Передача поточного відтворення через Multi-Speaker Sound

Якщо аудіоджерело відтворюється через Bluetooth®, це відтворення можна перенаправити на інші пристрої з функцією Multi-Speaker Sound (наприклад, GPB 18V‑1 C, GPB 18V‑6 C).

Передавати аудіоджерела, відмінні від Bluetooth®, за допомогою Multi-Speaker Sound не можна.

## GPB18V-3C:

1. Для пуску передачі Multi-Speaker Stream викличте меню налаштувань див. Зміна налаштувань.
2. Оберіть <MSS on> (увімкнення Multi-Speaker Stream).

1. Коли передається відтворення через Multi-Speaker Stream, на дисплеї з’являється індикатор .

1. Для завершення передачі Multi-Speaker Stream викличте меню налаштувань.
2. Оберіть <MSS off> (вимкнення Multi-Speaker Stream).

1. На дисплеї з’явиться індикація .

## GPB18V-3SC:

1. Для пуску передачі Multi-Speaker Stream викличте меню налаштувань див. Зміна налаштувань.
2. Оберіть <MSS Settings> (налаштування Multi-Speaker Stream).
3. На багатофункціональному індикаторі (a) з’явиться <Start Multi‑Speaker Stream?> (Запустити Multi-Speaker Stream?).
4. Щоб запустити потокову передачу, оберіть <Yes> (Так).
5. Щоб вийти з меню, не запустивши потокову передачу, оберіть <No> (Ні).

1. Коли передається відтворення через Multi-Speaker Stream, на дисплеї з’являється індикатор .

1. Для завершення передачі Multi-Speaker Stream викличте меню налаштувань.
2. Оберіть <MSS Settings> (налаштування Multi-Speaker Stream).
3. На багатофункціональному індикаторі (a) з’явиться <End Multi-Speaker Stream?> (Завершити Multi-Speaker Stream?).
4. Щоб завершити потокову передачу, оберіть <Yes> (Так).
5. Щоб продовжувати потокову передачу, оберіть <No> (Ні).

1. Коли завершується відтворення через Multi-Speaker Stream, на дисплеї гасне індикатор .