# Технические данные

Радиоприемник для стройплощадки | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC
--- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 DA3 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 3..‎‎‎‎
Bluetooth®
Диапазон рабочих частот | МГц | 2402−2480 | 2402−2480
Мощность передатчика, макс. | мВт | 10 | 10
Совместимость |  | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4
Номинальная мощность усилителя | Вт | 2 × 10 | 2 × 10
Диапазон приема
FM | МГц | 87,5−108 | 87,5−108
DAB+ | МГц | − | 174,928−239,200
Зарядный ток макс. (питание внешних устройств через USB Type-C®) | A | 1,5 | 1,5
ВесA) | кг | 2,1 | 2,1
Степень защитыB) |  | IP54 | IP54
Рекомендуемая температура окружающей среды при зарядке | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Допустимая температура окружающей среды при эксплуатацииC) и хранении | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Совместимые аккумуляторы |  | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18… | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18…
Сетевой блок питания USB Type‑C® с технологией Power Delivery (USB‑PD, обычный)
Выходное напряжение | В | 20 | 20
Выходной ток, мин. | A | 2,25 | 2,25
Рекомендуемая выходная мощность для обеспечения полной функциональности D) | Вт | 45 | 45

A)

  Без аккумулятора (вес аккумулятора можно узнать на сайте www.bosch-professional.com)

B)

  При закрытой крышке аккумуляторного отсека (12) и закрытом отсеке для подключения (17)

C)

  ограниченная мощность при температуре < 0 °C

D)

  При слишком низкой мощности сетевого блока питания радиоприемник выключается.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.