# Technické údaje

Rádio na stavbu | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC
--- | --- | ---
Číslo zboží |  | ‎3 601 DA3 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 3..‎‎‎‎
Bluetooth®
Provozní frekvenční rozsah | MHz | 2 402–2 480 | 2 402–2 480
Vysílací výkon max. | mW | 10 | 10
Kompatibilita |  | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4
Jmenovitý výkon zesilovače | W | 2 × 10 | 2 × 10
Rozsah příjmu
VKV | MHz | 87,5–108 | 87,5–108
DAB+ | MHz | – | 174,928–239,200
Nabíjecí proud max. (napájení externích zařízení přes USB Type‑C®) | A | 1,5 | 1,5
HmotnostA) | kg | 2,1 | 2,1
Stupeň krytíB) |  | IP54 | IP54
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuC) a při skladování | °C | –20 … +40 | –20 … +40
Kompatibilní akumulátory |  | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Doporučené nabíječky |  | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18… | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18…
Síťový zdroj USB Type‑C® s funkcí Power Delivery (USB‑PD, standardní)
Výstupní napětí | V | 20 | 20
Výstupní proud minimálně | A | 2,25 | 2,25
Doporučený výstupní výkon pro plnou funkčnostD) | W | 45 | 45

A)

  Bez akumulátoru (hmotnost akumulátoru najdete na www.bosch-professional.com)

B)

  při zavřeném krytu přihrádky akumulátoru (12) a při zavřené připojovací přihrádce (17)

C)

  Omezený výkon při teplotách < 0 °C

D)

  Při příliš nízkém výkonu síťového zdroje se rádio vypne.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.