# Transmisión de la reproducción en curso a través de Multi-Speaker Sound

Si se reproduce una fuente de audio mediante Bluetooth®, esta reproducción puede reenviarse a otros dispositivos con la función Multi-Speaker Sound (p. ej., GPB 18V‑1 C, GPB 18V‑6 C).

No es posible la transmisión de fuentes de audio que no sean Bluetooth® a través de Multi-Speaker Sound.

## GPB18V-3C:

1. Para iniciar la transmisión a través de Multi-Speaker Stream, acceda a ver Modificación de la configuración.
2. Seleccione <MSS on> (Conectar Multi-Speaker Stream).

1. Si la reproducción se transmite a través de Multi-Speaker Stream, el indicador aparece en la pantalla.

1. Para finalizar la transmisión a través de Multi-Speaker Stream, acceda al menú de ajustes.
2. Seleccione <MSS off> (Desconectar Multi-Speaker Stream).

1. En la pantalla aparece el indicador .

## GPB18V-3SC:

1. Para iniciar la transmisión a través de Multi-Speaker Stream, acceda a ver Modificación de la configuración.
2. Seleccione <MSS Settings> (Configuración de Multi-Speaker Stream).
3. En el indicador multifuncional (a) aparece <Start Multi‑Speaker Stream?> (¿Iniciar Multi-Speaker Stream?).
4. Seleccione <Yes> (Sí), para iniciar el streaming.
5. Seleccione <No> (No), para abandonar el menú sin iniciar el streaming.

1. Si la reproducción se transmite a través de Multi-Speaker Stream, el indicador aparece en la pantalla.

1. Para finalizar la transmisión a través de Multi-Speaker Stream, acceda al menú de ajustes.
2. Seleccione <MSS Settings> (Configuración de Multi-Speaker Stream).
3. En el indicador multifuncional (a) aparece <End Multi-Speaker Stream?> (¿Finalizar Multi-Speaker Stream?).
4. Seleccione <Yes> (Sí), para finalizar el streaming.
5. Seleccione <No> (Sí), para proseguir el streaming.

1. Si la reproducción se finaliza a través de Multi-Speaker Stream, el indicador aparece en la pantalla.