# DAB+ raadiojaama seadistamine/salvestamine (GPB18V‑3SC)

1. Valige nupu SOURCE kaudu audioallikaks <DAB>.

1. Pärast lühikest lähtestamist hakatakse edastama viimati seadistatud raadiojaama.

Mitmeotstarbelise näidiku ülemisel real (a) kuvatakse <DAB> ja raadiojaama nime, alumisel real jaama poolt edastatavat sisu.

## Raadiojaama vahetamine:

1. Keerake nuppu SOURCE, kuni ekraanil kuvatakse soovitud jaama.
2. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu SOURCE.

1. Raadio lülitub valitud jaamale.

Võite vajutada jaamavahetuseks ka nuppu või nuppu . Raadio lülitub järgmisele saadaolevale jaamale (tähestikulises järjekorras edasi- või tagasisuunas).

## Raadiojaama salvestamine:

1. Vajutage soovitud mälukoha programmisalvestusnuppu (5) nii kaua, kuni mälukoha number kuvatakse mälukoha näidikul (d).

## Salvestatud raadiojaamade esitamine:

1. Vajutage lühidalt vastavat programmisalvestusnuppu (5).

1. Mälukoha number kuvatakse mälukoha näidikul (d).

## Nõrk raadiosignaal:

Kui raadiosignaal on nõrk, ilmub mitmeotstarbelisele näidikule (a) näit <Weak Signal>. Sel juhul saab DAB+ jaamaotsingu käivitada käsitsi.

1. Vajutage samal ajal nuppu ja nuppu (AUTO SCAN).

Võite käivitada jaamaotsingu ka nii, et valite seademenüüs <DAB Auto Scan> vaadake Seadete muutmine.

Kui ühtegi DAB+ raadiojaama ei leita, ilmub mitmeotstarbelisele näidikule (a) teade <No Station found – Start Auto Scan> (jaama ei leitud – käivitage automaatne otsing).