# Пренос на тековната репродукција преку Multi-Speaker Sound

Ако аудио изворот се репродуцира преку Bluetooth®, оваа репродукција може да се пренасочи на други уреди со функцијата Multi-Speaker Sound (на пр. GPB 18V‑1 C, GPB 18V‑6 C).

Пренос на друг аудио извор преку Bluetooth® преку Multi-Speaker Sound не е можно.

## GPB18V-3C:

1. Повикајте го менито за поставки за да го започнете преносот преку Multi-Speaker Stream види Промена на поставки.
2. Изберете <MSS on> (Вклучување на Multi-Speaker Stream).

1. Ако репродукцијата се пренесува преку Multi-Speaker Stream, се појавува приказот на екранот.

1. Повикајте го менито за поставки за да го завршите преносот преку Multi-Speaker Stream.
2. Изберете <MSS off>(Исклучување на Multi-Speaker Stream).

1. Приказот на екранот се гаси.

## GPB18V-3SC:

1. Повикајте го менито за поставки за да го започнете преносот преку Multi-Speaker Stream види Промена на поставки.
2. Изберете <MSS Settings> (Поставки за Multi-Speaker Stream).
3. Во мултифункционалниот приказ (a) се појавува <Start Multi‑Speaker Stream?> (Дали да се стартува Multi-Speaker Stream?).
4. Изберете <Yes> (Да), за да го стартувате Stream.
5. Изберете <No> (Не), за да го напуштите менито без стартување на Stream.

1. Ако репродукцијата се пренесува преку Multi-Speaker Stream, се појавува приказот на екранот.

1. Повикајте го менито за поставки за да го завршите преносот преку Multi-Speaker Stream.
2. Изберете <MSS Settings> (Поставки за Multi-Speaker Stream).
3. Во мултифункционалниот приказ (a) се појавува <End Multi-Speaker Stream?>(Дали да се прекине Multi-Speaker Stream?).
4. Изберете <Yes> (Да), за да го прекинете Stream.
5. Изберете <No> (Не), за да го пренесете Stream понатаму.

1. Ако репродукцијата преку Multi-Speaker Stream е прекината, се појавува приказот на екранот.