# Išorinių garso šaltinių „Bluetooth®“ ryšiu transliavimas

1. Trumpai paspauskite mygtuką , norėdami transliuoti garso šaltinį (pvz., išmanųjį telefoną) Bluetooth® ryšiu.

1. Ekrane rodomas indikatorius .

Pasirinktinai mygtuku SOURCE galite pasirinkti garso šaltinį Bluetooth®.

Kai tik Bluetooth® ryšiu prijungiamas garso šaltinis, indikatorius pradeda šviesti nuolat.

GPB18V‑3SC: daugiafunkcio indikatoriaus (a) viršutinėje eilutė atsiranda Bluetooth® prijungto prietaiso pavadinimas, o apatinėje eilutėje – prijungto prietaiso transliuojamas turinys.

## Ryšio sukūrimas iš naujo:

Jei nėra jokio išsaugoto garso šaltinio arba buvo nutrauktas esamas Bluetooth® ryšys su garso šaltiniu ir reikia ieškoti naujo garso šaltinio, pradėkite ryšio paiešką.

1. Spauskite mygtuką ilgiau kaip 0,5 s (PAIRING).
2. Ryšio paieškos metu mirksi indikatorius .
   GPB18V‑3SC: daugiafunkciame indikatoriuje (a) rodoma <Pairing>.
3. Suaktyvinkite naują ryšį per išorinį garso šaltinį.

Išmaniuosiuose telefonuose suaktyvinti dažniausia galima nustatymų meniu Bluetooth®. Radijas kaip galimas šaltinis rodomas pavadinimu GPB18V‑3Cxxxx arba GPB18V‑3SCxxxx.
Tuo tikslu prašome laikyti savo garso šaltinio/išmaniojo telefono naudojimo instrukcijos.

## Pakartotinis ryšio sukūrimas:

Jei radijas Bluetooth® ryšiu su išoriniu garso šaltiniu (pvz., išmaniuoju telefonu) jau buvo sujungtas ir jei šis garso šaltinis yra pasiekiamas, tai su šiuo garso šaltiniu ryšys yra sukuriamas automatiškai. Ryšio sukūrimo metu mirksi indikatorius .
GPB18V‑3SC: daugiafunkciame indikatoriuje (a) rodoma <Connecting>.

Jei išsaugoto garso šaltinio nėra, po 2 min automatiškai pradedama ryšio paieška.

Jei Bluetooth® ryšio sukurti neįmanoma, po 19 min radijas automatiškai išsijungia.

1. Bluetooth® ryšiu garso šaltinyje pradėkite transliaciją.

Jei veikiant „Bluetooth®“ ryšiu paspaudžiamas vienas iš programinių atminties mygtukų (5), radijuje perjungiama ta stotis, kuri yra išsaugota paskiausiai naudotame radijo režime.