# Transmissão da reprodução atual via Multi-Speaker Sound

Se uma fonte de áudio for reproduzida via Bluetooth®, esta reprodução pode ser reenviada para outros aparelhos com a função Multi-Speaker Sound (p. ex. GPB 18V‑1 C, GPB 18V‑6 C).

A transmissão de outras fontes de áudio que não Bluetooth® via Multi-Speaker Sound não é possível.

## GPB18V-3C:

1. Para iniciar a transmissão via Multi-Speaker Stream aceda ao menu de definições ver Alterar as definições.
2. Selecione <MSS on> (ligar Multi-Speaker Stream).

1. Se a reprodução for transmitida via Multi-Speaker Stream, surge a indicação no ecrã.

1. Para terminar a transmissão via Multi-Speaker Stream aceda ao menu de definições.
2. Selecione <MSS off> (desligar Multi-Speaker Stream).

1. A indicação no ecrã apaga-se.

## GPB18V-3SC:

1. Para iniciar a transmissão via Multi-Speaker Stream aceda ao menu de definições ver Alterar as definições.
2. Selecione <MSS Settings> (definições Multi-Speaker Stream).
3. Na indicação multifuncional (a) surge <Start Multi‑Speaker Stream?> (iniciar Multi-Speaker Stream?).
4. Selecione <Yes> (Sim) para iniciar o stream.
5. Selecione <No> (Não) para sair do menu sem iniciar um stream.

1. Se a reprodução for transmitida via Multi-Speaker Stream, surge a indicação no ecrã.

1. Para terminar a transmissão via Multi-Speaker Stream aceda ao menu de definições.
2. Selecione <MSS Settings> (definições Multi-Speaker Stream).
3. Na indicação multifuncional (a) surge <End Multi-Speaker Stream?> (terminar Multi-Speaker Stream?).
4. Selecione <Yes> (Sim) para terminar o stream.
5. Selecione <No> (Não) para continuar a transmitir o stream.

1. Se a reprodução via Multi-Speaker Stream for terminada, a indicação apaga-se no ecrã.