# Reproduzir fontes de áudio externas via Bluetooth®

1. Prima brevemente a tecla para reproduzir uma fonte de áudio (p. ex. smartphone) via Bluetooth®.

1. No ecrã surge a indicação .

Em alternativa, pode selecionar a fonte de áudio Bluetooth® através do botão SOURCE.

Assim que estiver ligada uma fonte de áudio via Bluetooth®, a indicação acende-se de forma permanente.

GPB18V‑3SC: na linha superior da indicação multifuncional (a) surge o nome do aparelho ligado via Bluetooth®, na linha inferior o conteúdo transmitido pelo aparelho ligado.

## Estabelecer uma nova ligação:

Inicie uma pesquisa de ligação se não houver nenhuma fonte de áudio guardada disponível ou se desejar terminar uma ligação existente a uma fonte de áudio via Bluetooth® e procurar uma nova fonte de áudio.

1. Prima a tecla durante mais do que 0,5 s (PAIRING).
2. Durante a pesquisa de ligação, pisca a indicação .
   GPB18V‑3SC: na indicação multifuncional (a) surge <Pairing>.
3. Ative a nova ligação através da fonte de áudio externa.

Nos smartphones a ativação é geralmente possível dentro das definições no menu Bluetooth®. O rádio surge como fonte disponível sob o nome GPB18V‑3Cxxxx ou GPB18V‑3SCxxxx.
Observe também o manual de instruções da sua fonte de áudio/do seu smartphone.

## Religação:

Se o rádio já tiver estado ligado a uma fonte de áudio externa (p. ex. smartphone) via Bluetooth® e se esta fonte de áudio estiver disponível, é estabelecida automaticamente uma ligação com esta fonte de áudio. Durante o estabelecimento da ligação, pisca a indicação .
GPB18V‑3SC: na indicação multifuncional (a) surge <Connecting>.

Se a fonte de áudio guardada não estiver disponível, uma pesquisa de ligação será iniciada automaticamente após 2 min.

Se não for possível estabelecer uma ligação via Bluetooth®, o rádio desliga-se automaticamente após 19 min.

1. Inicie a reprodução via Bluetooth® na fonte de áudio.

Se durante o funcionamento através de Bluetooth® for premida uma das teclas para memorizar programas (5), o rádio muda para a emissora guardada no último modo de rádio utilizado.