# Reprodukcija eksternih audio-izvora preko Bluetooth® veze

1. Kratko pritisnite taster , da biste reprodukovali audio izvor (npr. pametni telefon) putem Bluetooth®-a.

1. Na displeju se pojavljuje prikaz .

Alternativno, možete odabrati audio izvor Bluetooth® pomoću dugmeta SOURCE.

Čim je audio-izvor povezan preko Bluetooth® veze, prikaz svetli konstantno.

GPB18V‑3SC: U gornjem redu multifunkcionalnog prikaza (a) prikazuje se naziv uređaja povezanog putem Bluetooth®, a u donjem redu sadržaj koji je poslat sa povezanog uređaja.

## Novo uspostavljanje veze:

Pokrenite traženje veze, ako nema memorisanog audio-izvora ili ako želite da završite postojeću vezu za audio izvor preko Bluetooth® veze i da nađete novi audio-izvor.

1. Pritisnite taster duže od 0,5 s (PAIRING).
2. Tokom traženja veze, prikaz statusa treperi prikaz .
   GPB18V‑3SC: Na multifunkcionalnom prikazu (a) se prikazuje <Pairing>.
3. Aktivirajte novo povezivanje preko eksternog audio-izvora.

Aktiviranje je kod pametnih telefona moguće uglavnom u okviru podešavanja u meniju Bluetooth®. Radio se pojavljuje kao dostupan izvor pod nazivom GPB18V‑3Cxxxx odn. GPB18V‑3SCxxxx.
Pri tome obratite pažnju na uputstvo za upotrebu vašeg audio-izvora/pametnog telefona.

## Ponovno povezivanje:

Ako je radio već bio povezan sa eksternim audio-izvorom (npr. pametnim telefonom) preko Bluetooth® veze i ako je taj audio-izvor dostupan, automatski se uspostavlja veza sa tim audio-izvorom. Tokom uspostavljanja veze, treperi prikaz .
GPB18V‑3SC: Na multifunkcionalnom prikazu (a) se prikazuje <Connecting>.

Ako memorisani audio-izvor nije dostupan, nakon 2 min se automatski pokreće traženje veze.

Ako se ne može uspostaviti veza preko Bluetooth® veze, radio se nakon 19 min automatski isključuje.

1. Pokrenite reprodukciju preko Bluetooth®-veze na audio-izvoru.

Ako se tokom režima preko Bluetooth® veze pritisne neki od tastera za memorisanje programa (5), radio se prebacuje na radio-stanicu koja je memorisana u poslednjem korišćenom režimu rada radija.