# Wybór źródła sygnału

1. Nacisnąć przycisk wyboru źródła sygnału SOURCE.
2. Obrócić przycisk wyboru źródła sygnału SOURCE, aż na ekranie pojawi się żądane źródło sygnału.
3. Nacisnąć przycisk wyboru źródła sygnału SOURCE, aby potwierdzić wybór źródła sygnału.

Do dyspozycji użytkownika są następujące źródła sygnału:

- GPB18V-3SC: cyfrowe radio – DAB+ (wskazanie <DAB> na wielofunkcyjnym wyświetlaczu (a))
- analogowe radio – UKF (wskazanie <FM> na wielofunkcyjnym wyświetlaczu (a))
- zewnętrzne źródło sygnału (np. smartfon) – połączenie przez Bluetooth® (wskazanie )
- Odtwarzanie dźwięku z wykorzystaniem funkcji Multi‑Speaker Sound (wskazanie )