# Dane techniczne

Radio budowlane | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 DA3 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 3..‎‎‎‎
Bluetooth®
zakres częstotliwości pracy | MHz | 2402–2480 | 2402–2480
maks. moc nadawania | mW | 10 | 10
kompatybilność |  | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4
Moc znamionowa wzmacniacza | W | 2 × 10 | 2 × 10
Zakres odbioru
UKF | MHz | 87,5–108 | 87,5–108
DAB+ | MHz | – | 174,928–239,200
Maks. prąd ładowania (zasilanie urządzeń zewnętrznych przez USB Type‑C®) | A | 1,5 | 1,5
WagaA) | kg | 2,1 | 2,1
Stopień ochronyB) |  | IP54 | IP54
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyC) i podczas przechowywania | °C | –20 … +40 | –20 … +40
Kompatybilne akumulatory |  | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Zalecane ładowarki |  | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18… | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18…
Zasilacz sieciowy USB Type‑C® z funkcją szybkiego ładowania Power Delivery (USB‑PD, dostępne w sprzedaży)
Napięcie wyjściowe | V | 20 | 20
Min. prąd wyjściowy | A | 2,25 | 2,25
Zalecana moc wyjściowa zapewniająca pełną funkcjonalnośćD) | W | 45 | 45

A)

  Bez akumulatora (wagę akumulatora można znaleźć na stronie: www.bosch-professional.com)

B)

  przy zamkniętej pokrywie wnęki akumulatora (12) i zamkniętej wnęce przyłączy (17)

C)

  ograniczona wydajność w przypadku temperatur < 0 °C

D)

  Przy zbyt niskiej mocy zasilacza sieciowego radio wyłączy się.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.