# Multi-Speaker Sound를 통해 현재 재생 전송

음원이 블루투스®를 통해 재생되는 경우, 이 재생 목록을 Multi-Speaker Sound 기능이 있는 다른 기기(예: GPB 18V‑1 C, GPB 18V‑6 C)로 전달할 수 있습니다.

블루투스®
이외의 음원을 Multi-Speaker Sound를 통해 전송하는 것은 불가능합니다.

## GPB18V-3C:

1. Multi-Speaker Stream을 통해 전송을 시작하려면 설정 메뉴를 여십시오 참조 설정 변경.
2. <MSS on> 를 선택하십시오(Multi-Speaker Stream 켜기).

1. Multi-Speaker Stream을 통해 재생이 전송되는 경우 디스플레이에 표시기가 나타납니다.

1. Multi-Speaker Stream을 통해 전송을 종료하려면 설정 메뉴를 여십시오.
2. <MSS off> 를 선택하십시오(Multi-Speaker Stream 끄기).

1. 디스플레이에서 표시기가 사라집니다.

## GPB18V-3SC:

1. Multi-Speaker Stream을 통해 전송을 시작하려면 설정 메뉴를 여십시오 참조 설정 변경.
2. <MSS Settings> 을 선택하십시오(Multi-Speaker Stream 설정).
3. 다기능 표시기 (a) 에 <Start Multi‑Speaker Stream?> 가 나타납니다(Multi-Speaker Stream을 시작하시겠습니까?).
4. 스트림을 시작하려면 <Yes> (예)를 선택하십시오.
5. 스트림을 시작하지 않고 메뉴를 종료하려면 <No> (아니오)를 선택하십시오.

1. Multi-Speaker Stream을 통해 재생이 전송되는 경우 디스플레이에 표시기가 나타납니다.

1. Multi-Speaker Stream을 통해 전송을 종료하려면 설정 메뉴를 여십시오.
2. <MSS Settings> 을 선택하십시오(Multi-Speaker Stream 설정).
3. 다기능 표시기 (a) 에 <End Multi-Speaker Stream?> 가 나타납니다(Multi-Speaker Stream을 종료하시겠습니까?).
4. 스트림을 종료하려면 <Yes> (예)를 선택하십시오.
5. 스트림 전송을 계속하려면 <No> (아니오)를 선택하십시오.

1. Multi-Speaker Stream을 통해 재생이 종료되는 경우 디스플레이에서 표시기가 사라집니다.