# Встановлення/збереження FM-радіостанцій

1. Виберіть кнопкою «SOURCE» <FM> у якості аудіоджерела.

1. GPB18V‑3C: на багатофункціональному індикаторі (a) з’являються <FM> і частота радіостанції.
2. GPB18V‑3SC: у верхньому рядку багатофункціонального індикатора (a) відображаються <FM>, частота і назва радіостанції, а в нижньому – контент, що передається радіостанцією.

## Налаштування певної радіостанції:

1. Крутіть кнопку «SOURCE», поки на дисплеї не відобразиться потрібна частота.

## Пошук наступної радіостанції з великою потужністю сигналу:

1. Натисніть кнопку або кнопку .

1. Наступна знайдена радіостанція буде збережена і відтворена.

## Збереження радіостанцій:

1. Натискайте кнопку пам’яті радіостанцій (5) необхідної комірки пам’яті, поки номер комірки пам’яті не відобразиться на індикації комірки пам’яті (d).

## Відтворення збережених радіостанцій:

1. Короткочасно натисніть одну з кнопок пам’яті радіостанцій (5).

1. Номер комірки пам’яті відображається на індикації комірки пам’яті (d).