# تشغيل المصادر الصوتية الخارجية عن طريق وظيفة Multi-Speaker Sound‏

تتيح وظيفة Multi-Speaker Sound عن طريق خاصية Bluetooth®‎ الاتصال عبر البث بأي عدد من الأجهزة التي تدعم المعيار نفسه (مثلًا، GPB 18V‑1 C‏، GPB 18V‑6 C).

1. اختر عن طريق المفتاح SOURCE وظيفة Multi‑Speaker Sound كمصدر صوتيات.

1. يظهر البيان في وحدة العرض.
2. GPB18V‑3SC: في السطر العلوي بالبيان متعدد الوظائف (a) يظهر <Multi‑Speaker Sound>.

إذا كان بث Multi-Speaker Stream متاحًا، فسيتم إنشاء اتصال بهذا البث أوتوماتيكيًا. أثناء إنشاء الاتصال يومض البيان . إذا تم الاتصال بنجاح، يضيء البيان بشكل مستمر.

يمكنك بدء التشغيل والتحكم فيه من مصدر الصوتيات.

تظل شدة الصوت متزامنة بين مصدر الصوتيات والراديو (حيث يحدد مصدر الصوتيات شدة الصوت) إلى أن يتم تعديله مباشرة من الراديو. لاستعادة مزامنة شدة الصوت، أعد تشغيل الاتصال عبر وظيفة Multi-Speaker Sound.

1. لإعادة تشغيل الاتصال، اختر مصدر الصوتيات Multi‑Speaker Sound عن طريق المفتاح SOURCE.

في حالة الضغط على أحد أزرار حفظ البرامج (5) أثناء تشغيل البث، ينتقل الراديو إلى المحطة المخزنة في آخر نوع تشغيل للراديو.