# ضبط/تخزين محطات الراديو UKW‏

1. اختر عن طريق المفتاح SOURCE ‎<FM>‎ كمصدر صوتيات.

1. GPB18V‑3C: في البيان متعدد الوظائف (a) يظهر <FM> وتردد محطة الراديو.
2. GPB18V‑3SC: في السطر العلوي بالبيان متعدد الوظائف (a) يظهر <FM> وكذلك تردد واسم محطة الراديو، وفي السطر السفلي يظهر المحتوى الذي تنقله المحطة.

## ضبط محطة معينة:

1. أدر المفتاح SOURCE، أن يظهر التردد المرغوب في وحدة العرض.

## البحث عن المحطة التالية ذات الإشارة الأقوى:

1. اضغط على الزر أو الزر .

1. تظهر المحطة التالية التي تم العثور عليها في وحدة العرض، ويتم تشغيلها.

## تخزين محطة الراديو:

1. استمر في الضغط على زر تخزين البرامج (5) لموضع التخزين المرغوب، إلى أن يظهر رقم موضع التخزين في بيان موضع التخزين (d).

## تشغيل محطات الراديو المُخزنة:

1. اضغط لوهلة قصيرة على أحد أزرار تخزين البرامج (5).

1. يظهر رقم موضع التخزين في بيان موضع التخزين (d).