# Indicador del estado de carga del acumulador

Con el acumulador colocado, el estado de carga del acumulador (19) lo puede ver en la pantalla y, con el acumulador desmontado, lo puede ver en el propio acumulador.

## Indicador de estado de carga del acumulador en la pantalla

El indicador de estado de carga del acumulador (e) aparece en la pantalla, tan pronto como se introduce un acumulador con suficiente tensión y la radio no está conectada a la red eléctrica a través de la fuente de alimentación enchufable.

Indicador | Capacidad
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

## Indicador del estado de carga del acumulador en el acumulador

Si se retira el acumulador de la radio, se puede ver el estado de carga a través de las luces LED verdes del indicador del estado de carga del acumulador.

Presione la tecla del indicador de estado de carga o para indicar el estado de carga.

Si tras presionar la tecla del indicador de estado de carga no se enciende ninguna luz LED, significa que la batería está defectuosa y debe sustituirse.

No todos los tipos de batería tienen un indicador de nivel de carga.

### Tipo de acumulador GBA 18V... | GBA18V...

Diodo luminoso (LED) | Capacidad
--- | ---
Luz permanente 3 × verde | 60–100 %
Luz permanente 2 × verde | 30–60 %
Luz permanente 1 × verde | 5–30 %
Luz intermitente 1 × verde | 0–5 %

### Tipo de batería ProCORE18V… | EXPERT18V… | EXBA18V… | CORE18V…

Diodo luminoso (LED) | Capacidad
--- | ---
Luz permanente 5 × verde | 80–100 %
Luz permanente 4 × verde | 60–80 %
Luz permanente 3 × verde | 40–60 %
Luz permanente 2 × verde | 20–40 %
Luz permanente 1 × verde | 5–20 %
Luz intermitente 1 × verde | 0–5 %