# Multi-Speaker Sound aracılığıyla harici ses kaynaklarının oynatılması

Multi-Speaker Sound, aynı standardı destekleyen herhangi bir sayıda cihaza (örneğin GPB 18V‑1 C, GPB 18V‑6 C) akış yoluyla Bluetooth® üzerinden bağlantı kurulmasını sağlar.

1. Ses kaynağı olarak Multi-Speaker Sound'u seçmek için SOURCE düğmesini kullanın.

1. Ekranda görünür.
2. GPB18V‑3SC: Çoklu fonksiyon göstergesinin (a) üst satırında <Multi‑Speaker Sound> görünür.

Bir Multi-Speaker Stream mevcutsa, bu yayına otomatik olarak bir bağlantı kurulur. Bağlantı kurulurken göstergesi yanıp söner. Bağlantı başarıyla kurulduğunda, ilgili göstergesi sürekli yanar.

Ses kaynağında oynatmayı başlatın ve kontrol edin.

Radyodaki ses şiddeti değişene kadar, ses kaynağı ile radyo arasındaki ses şiddeti senkronize edilir (ses kaynağı ilgili ses şiddetini belirler). Ses şiddeti senkronizasyonunu yeniden sağlamak için, Multi-Speaker Sound üzerinden bağlantıyı yeniden başlatın.

1. Bağlantıyı yeniden başlatmak için SOURCE düğmesini kullanarak Multi-Speaker Sound ses kaynağını tekrar seçin.

Bir yayının çalınması sırasında program kaydetme tuşlarından (5) birine basılırsa, radyo kullanılan son radyo modunda kayıtlı istasyona geçer.