# Nastavení/uložení rozhlasové stanice VKV

1. Pomocí tlačítka SOURCE zvolte jako audiozdroj <FM>.

1. GPB18V‑3C: Na multifunkčním displeji (a) se zobrazí <FM> a frekvence rozhlasové stanice.
2. GPB18V‑3SC: Na horním řádku multifunkčního displeje (a) se zobrazí <FM> a dále frekvence a název rozhlasové stanice, na dolním řádku obsah přenášený rozhlasovou stanicí.

## Nastavení určité stanice:

1. Otáčejte tlačítkem SOURCE, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná frekvence.

## Vyhledání nejbližší stanice se silným signálem:

1. Stiskněte tlačítko nebo tlačítko .

1. Nejbližší nalezená stanice se zobrazí na displeji a začne se přehrávat.

## Uložení rozhlasové stanice:

1. Podržte stisknuté paměťové tlačítko (5) požadovaného paměťového místa, dokud se na ukazateli paměťového místa (d) nezobrazí číslo paměťového místa.

## Přehrávání uložené rozhlasové stanice:

1. Krátce stiskněte příslušné paměťové tlačítko (5).

1. Číslo paměťového místa se zobrazí na ukazateli paměťového místa (d).