# DAB+ радио станциясын реттеу/сақтау (GPB18V‑3SC)

1. SOURCE тұтқасының көмегімен <DAB> көзін аудио көзі ретінде таңдаңыз.

1. Қысқа мерзімді баптандырудан кейін, соңғы реттелген радио станция ойнатылады.

Көп функциялы индикатордың (a) жоғарғы жолағында <DAB> және радио станцияның атауы, ал төменгі жолағында станция тарататын контент көрсетіледі.

## Радио станцияны ауыстыру:

1. SOURCE тұтқасын, қажетті станция дисплейде көрсетілгенше бұраңыз.
2. Таңдауды растау үшін SOURCE тұтқасынбасыңыз.

1. Радио қабылдағыш таңдалған станцияға ауысады.

Станцияны ауыстыру үшін немесе түймесін де басуға болады. Радио қабылдағыш келесі қолжетімді станцияға ауысады (алфавиттік реттілік бойынша төмен немесе жоғары қарай).

## Радио станцияны сақтау:

1. Қалаулы сақтау орнының бағдарламаны сақтау түймесін (5), сақтау орнының индикаторындағы (d) сақтау орнының нөмірі пайда болғанша басыңыз.

## Сақталған радио станцияны ойнату:

1. Бағдарламаны сақтау түймелерінің (5) бірін қысқаша басыңыз.

1. Сақтау орнының индикаторында (d) сақтау орнының нөмірі пайда болады.

## Әлсіз радио сигнал:

Радио сигнал әлсіз болғанда, <Weak Signal> индикаторы көп функциялы индикаторда (a) пайда болады. Бұл жағдайда DAB+ станциясын іздеу әрекетін қолмен іске қосуға болады.

1. түймесі мен түймесін (AUTO SCAN) бір уақытта басыңыз.

Сондай-ақ станцияны іздеу әрекетін реттеу мәзірінде <DAB Auto Scan> таңдау тармағын арқылы да іске қосуға болады қараңыз Реттеулерді өзгерту.

Егер DAB+ радио станциясы табылмаса, <No Station found – Start Auto Scan> индикациясы (станция табылмады – автоматты іздеуді іске қосыңыз) көп функциялы индикаторда (a) пайда болады.