# Definir/guardar emissora de rádio UHF

1. Através do botão SOURCE selecione <FM> como fonte de áudio.

1. GPB18V‑3C: na indicação multifuncional (a) surge <FM> e a frequência da emissora de rádio.
2. GPB18V‑3SC: na linha superior da indicação multifuncional (a) surge <FM>, bem como a frequência e o nome da emissora de rádio, na linha inferior o conteúdo transmitido pela emissora.

## Definir uma determinada emissora:

1. Rode o botão SOURCE até que seja exibida a frequência desejada no ecrã.

## Procurar a próxima emissora com uma forte intensidade de sinal:

1. Prima a tecla ou a tecla .

1. A próxima emissora encontrada é exibida no ecrã e reproduzida.

## Guardar a emissora de rádio:

1. Prima a tecla para memorizar programas (5) da posição de memória desejada, até que surja o número da posição de memória na indicação da posição de memória (d).

## Reproduzir emissora de rádio guardada:

1. Prima uma das teclas para memorizar programas (5) por breves instantes.

1. O número da posição de memória surge na indicação da posição de memória (d).