# Nastavitev/shranjevanje radijskih postaj DAB+ (GPB18V‑3SC)

1. Z gumbom SOURCE izberite <DAB> kot zvočni vir.

1. Po krajši inicializaciji se predvaja zadnja nastavljena radijska postaja.

V zgornji vrstici večnamenskega prikaza (a) se prikažeta <DAB> in naziv radijske postaje, v spodnji vrstici pa vsebina, ki jo oddaja postaja.

## Sprememba radijske postaje:

1. Gumb SOURCE vrtite, dokler se na zaslonu ne prikaže želena postaja.
2. Pritisnite gumb SOURCE, da potrdite izbiro.

1. Radijski predvajalnik preklopi na izbrano postajo.

Za spremembo postaje lahko pritisnete tudi tipko ali tipko . Radijski predvajalnik preklopi na naslednjo razpoložljivo postajo (v abecednem vrstnem redu naraščajoče oz. padajoče).

## Shranjevanje radijske postaje:

1. Pritiskajte tipko za shranjevanje programov (5) želenega pomnilniškega mesta, dokler na prikazu pomnilniškega mesta (d) ne začne utripati številka pomnilniškega mesta.

## Predvajanje shranjenih radijskih postaj:

1. Na kratko pritisnite eno od tipk za shranjevanje programov (5).

1. Številke pomnilniškega mesta se prikažejo v prikazu pomnilniškega mesta (d).

## Šibek radijski signal:

Če je radijski signal šibek, se na večnamenskem prikazu (a) prikaže opozorilo <Weak Signal>. V tem primeru lahko zaženete ročno iskanje postaj s sprejemom DAB+.

1. Hkrati pritisnite tipko in tipko (AUTO SCAN).

Iskanje postaj lahko sprožite tudi tako, da v meniju z nastavitvami izberete <DAB Auto Scan> glejte Sprememba nastavitev.

Če ni najdena nobena radijska postaja DAB+, se na večnamenskem prikazu (a) prikaže <No Station found – Start Auto Scan> (Najdena ni nobena postaja – sprožite samodejno iskanje).