# Ustawianie/zapisywanie stacji radiowej UKF

1. Za pomocą przycisku wyboru źródła sygnału SOURCE należy wybrać <FM> jako źródło sygnału.

1. GPB18V‑3C: Na wielofunkcyjnym wyświetlaczu (a) pojawiają się <FM> oraz częstotliwość stacji radiowej.
2. GPB18V‑3SC: W górnym wierszu wielofunkcyjnego wyświetlacza (a) pojawiają się <FM> i częstotliwość oraz nazwa stacji radiowej, w dolnym wierszu pojawiają się informacje własne nadawcy.

## Ustawianie określonej stacji:

1. Obrócić przycisk wyboru źródła sygnału SOURCE, aż na ekranie pojawi się żądana częstotliwość.

## Szukanie kolejnej stacji o dużej sile odbieranego sygnału:

1. Nacisnąć przycisk lub przycisk .

1. Kolejna znaleziona stacja zostanie wyświetlona na ekranie i rozpocznie się odtwarzanie.

## Zapisywanie stacji radiowej:

1. Nacisnąć przycisk programowania stacji (5) dla żądanej pozycji w pamięci i przytrzymać go tak długo, aż na wskazaniu pojawi się numer pozycji (d).

## Odtwarzanie zapisanych stacji radiowych:

1. Krótko nacisnąć jeden z przycisków programowania stacji (5).

1. Numer pozycji w pamięci pojawi się na wskazaniu pozycji w pamięci (d).