# Spela upp externa ljudkällor via Bluetooth®

1. Tryck kort på knappen för att spela upp en ljudkälla (t.ex. smarttelefon) via Bluetooth®.

1. Indikeringen visas på displayen.

Alternativt kan ljudkällan Bluetooth® väljas med knappen SOURCE.

När en ljudkälla anslutits via Bluetooth® lyser indikeringen konstant.

GPB18V‑3SC: på den övre raden på multifunktionsdisplayen (a) visas namnet på enheten som anslutits via Bluetooth®, på den undre raden innehållet från den anslutna enheten.

## Återupprätta en anslutning:

Starta en anslutningssökning om det inte finns någon sparad ljudkälla eller om en existerande anslutning till en ljudkälla via Bluetooth® avslutats och en ny ljudkälla ska sökas.

1. Tryck på knappen i mer än 0,5 s (PAIRING).
2. Under anslutningssökningen blinkar indikeringen .
   GPB18V‑3SC: på multifunktionsdisplayen (a) visas <Pairing>.
3. Aktivera den nya anslutningen via den externa ljudkällan.

På smarttelefoner görs aktiveringen vanligtvis i inställningarna i menyn Bluetooth®. Radion visas som tillgänglig källa under namnet GPB18V‑3Cxxxx eller GPB18V‑3SCxxxx.
Se även bruksanvisningen för ljudkällan/smarttelefonen.

## Återupprätta anslutning:

Om radion redan har anslutits till en extern ljudkälla (t.ex. smarttelefon) via Bluetooth® och denna ljudkälla är tillgänglig så kommer en anslutning till denna ljudkälla att upprättas automatiskt. Under anslutningsförloppet blinkar indikeringen .
GPB18V‑3SC: på multifunktionsdisplayen (a) visas <Connecting>.

Om den sparade ljudkällan inte är tillgänglig startas en anslutningssökning automatiskt efter 2 min.

Om ingen anslutning kan upprättas via Bluetooth® stängs radion av automatiskt efter 19 minuter.

1. Starta uppspelningen via Bluetooth® på ljudkällan.

Om radion används med Bluetooth® och en av kanalknapparna (5) trycks in växlar radion till den kanal som sparades i senast använda radioläge.