# Nastavenie/uloženie rozhlasových staníc DAB+ (GPB18V‑3SC)

1. Ako audio zdroj zvoľte pomocou gombíka SOURCE <DAB>.

1. Po krátkej inicializácii sa prehráva naposledy nastavená rozhlasová stanica.

V hornom riadku multifunkčného displeja (a) sa objaví <DAB> a názov rozhlasovej stanice a v dolnom riadku sa objaví obsah vysielaný stanicou.

## Zmena rozhlasovej stanice:

1. Otáčajte gombíkom SOURCE, kým sa na displeji nezobrazí požadovaná stanica.
2. Na potvrdenie výberu gombík SOURCE stlačte.

1. Rádio urobí zmenu na zvolenú stanicu.

Na zmenu stanice môžete tiež stlačiť tlačidlo alebo tlačidlo . Rádio prepne na nasledujúcu dostupnú stanicu (v abecednom poradí zostupne alebo vzostupne).

## Uloženie rozhlasovej stanice:

1. Stlačte a podržte tlačidlo pamäte programu (5) želaného pamäťového miesta, kým sa na displeji neobjaví číslo pamäťového miesta (d).

## Prehrávanie uložených rozhlasových staníc:

1. Krátko stlačte jedno z tlačidiel pamäte programu (5).

1. Číslo pamäťového miesta sa objaví na zobrazení pamäťového miesta (d).

## Slabý rádiový signál:

Pri slabom rádiovom signáli sa na multifunkčnom displeji (a) objaví <Weak Signal>. V takom prípade môžete spustiť vyhľadávanie staníc DAB+ manuálne.

1. Stlačte súčasne tlačidlo a tlačidlo (AUTO SCAN).

Vyhľadávanie staníc môžete spustiť aj tak, že v nastavovacom menu <DAB Auto Scan> zvolíte pozri Zmena nastavení.

Ak sa nepodarí nájsť žiadnu rozhlasovú stanicu DAB+, na multifunkčnom displeji (a) sa objaví <No Station found – Start Auto Scan> (nebola nájdená žiadna stanica DAB – spustite automatické vyhľadávanie).