# การตั้งค่าตัวตั้งเวลา

คุณสามารถใช้ปุ่ม (3) สองปุ่มนี้ในการตั้งค่าเวลาการขัดมาตรฐาน เพื่อให้เครื่องมือไฟฟ้าหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติหลังช่วงเวลาดังกล่าว เมื่อต้องการเรียกดูเมนูการตั้งค่า ให้กดปุ่ม ⊕ ค้างไว้อย่างน้อย 5 วินาที กดปุ่ม ⊕ ค้างไว้ต่อไป และในขณะเดียวกันให้กดปุ่ม ⊖ ไว้ด้วยอย่างน้อย 5 วินาที การตั้งค่าที่บันทึกไว้ก่อนหน้านั้นจะสังเกตได้จากจำนวนไฟ LED ที่กะพริบเป็นสีม่วง ในตอนนี้คุณสามารถตั้งค่าเวลาการขัดมาตรฐานดังที่แสดงไว้ในตารางด้านล่าง หากต้องการบันทึกการตั้งค่า ให้กดปุ่ม ⊕ และ ⊖ ค้างไว้พร้อมกันอย่างน้อย 5 วินาทีจนกระทั่งไฟ LED หยุดกะพริบ

ไฟ LED | วินาที
--- | ---
ไฟกะพริบ 1 x สีม่วง | 2
ไฟกะพริบ 2 x สีม่วง | 3
ไฟกะพริบ 3 x สีม่วง | 4
ไฟกะพริบ 4 x สีม่วง | 5
ไฟกะพริบ 5 x สีม่วง | 6

หากต้องการปิดใช้งานเวลาการขัดมาตรฐานที่เลือก ให้เลือกไฟ LED ตรงกลางในเมนูการตั้งค่า และบันทึกการตั้งค่าตามคำอธิบาย