# Ingebruikname

## In- en uitschakelen

Om het elektrische gereedschap in gebruik te nemen drukt u op de aan/uit-schakelaar (1).

GEX 12V-77: Voor het vastzetten van de ingedrukte aan/uit-schakelaar (1) drukt u op de vergrendeling (8).

Om het elektrische gereedschap uit te schakelen, laat u de aan/uit-schakelaar (1) los of wanneer deze vergrendeld is (bij GEX 12V-77), drukt u kort op de aan/uit-schakelaar (1) en laat u deze daarna los.

## LED-aanduidingen

De onderstaande tabel geeft een toelichting bij de mogelijke LED-aanduidingen (4).

Kleur | Toestand | Betekenis/oorzaak | Oplossing
--- | --- | --- | ---
Wit | Permanent licht (1 x ... 5 x) | Toerentalinstelling | zie Toerentalinstelling/permanente toerentalinstelling
Groen | Permanent licht (2 x ... 5 x) | Accu geladen | zie Accu-oplaadaanduiding
Geel | Permanent licht (1 x) | Accu bijna leeg zie Accu-oplaadaanduiding | Accu binnenkort verwisselen of opladen
Knipperlicht (5 x) | Kritieke temperatuur is bereikt (motor, elektronica, accu) | Elektrisch gereedschap onbelast laten draaien en laten afkoelen
Rood | Permanent licht (1 x) | Accu leeg zie Accu-oplaadaanduiding | Accu verwisselen of opladen
Knipperlicht (5 x) | Elektrisch gereedschap is oververhit en schakelt uit | Elektrisch gereedschap laten afkoelen en weer inschakelen
Elektrisch gereedschap is geblokkeerd en schakelt uit | Blokkade verhelpen en elektrisch gereedschap weer inschakelen
Blokkering van uitgaande as is geactiveerd en elektrisch gereedschap schakelt uit | Blokkering van uitgaande as deactiveren en elektrisch gereedschap weer inschakelen