# Lietošanas sākšana

## Ieslēgšana un izslēgšana

Lai iedarbinātu elektroinstrumentu, nospiediet ieslēdzēju/izslēdzēju (1).

GEX 12V-77: Lai nofiksētu ieslēdzēju/izslēdzēju (1) nospiestā pozīcijā, nospiediet fiksatoru (8).

Lai elektroinstrumentu izslēgtu, atlaidiet ieslēdzēju/izslēdzēju (1), ja tas ir fiksēts ieslēgtā stāvoklī (ar GEX 12V-77) vai īslaicīgi nospiediet un atlaidiet ieslēdzēju/izslēdzēju (1).

## LED indikācijas

Sekojoša tabulā ir paskaidroti iespējamie LED indikatori. (4).

Krāsa | Stāvoklis | Nozīme/cēlonis | Risinājums
--- | --- | --- | ---
balta | Pastāvīgi deg (1 gab. ... 5 gab) | Apgriezienu skaita iepriekšēja iestatīšana | skatīt Apgriezienu skaita iestatīšana/pastāvīga apgriezienu skaita iestatīšana
zaļa | Pastāvīgi deg (2 gab. ... 5 gab.) | Akumulators ir uzlādēts | skatīt Akumulatora uzlādes pakāpes indikators
dzeltena | Pastāvīgi deg (1 gab.) | Akumulators ir gandrīz izlādējies skatīt Akumulatora uzlādes pakāpes indikators | Drīzumā nomainiet vai uzlādējiet akumulatoru
Mirgojoša gaisma (5 gab.) | Ir sasniegta kritiskā temperatūra (motorā, elektroniskajā mezglā, akumulatorā). | Darbiniet elektroinstrumentu brīvgaitā un ļaujiet tam atdzist
sar‌kana | Pastāvīgi deg (1 gab.) | Akumulators ir izlādējies skatīt Akumulatora uzlādes pakāpes indikators | Nomainiet vai uzlādējiet akumulatoru
Mirgojoša gaisma (5 gab.) | Elektroinstruments ir pārkarsis un izslēdzas | Ļaujiet elektroinstrumentam atdzist un tad atkārtoti ieslēdziet to
Elektroinstruments ir bloķēts un izslēdzas | Novērsiet bloķēšanas iemeslu un atkal ieslēdziet elektroinstrumentu
Darbvārspstas fiksators ir bloķēts, un elektroinstruments izslēdzas | Deaktivizējiet darbvārpstas fiksatoru un atkal ieslēdziet elektroinstrumentu