# Τεχνικά στοιχεία

Παλμικό τριβείο |  | GSS 12V-32 |  |
--- | --- | --- | --- | ---
Έκκεντρο τριβείο |  |  | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 JL1 0..‎ | ‎3 601 JL2 0..‎ | ‎3 601 JL2 1..‎
Ονομαστική τάση | V | 12 | 12 | 12
Προεπιλογή αριθμού στροφών |  | ● | ● | ●
Χρονοδιακόπτης |  | ● | ● | ●
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο n0A) | min-1 | 3.000–8.000 | 3.000–8.000 | 3.000–8.000
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίοA) | min-1 | 6.000–16.000 | 6.000–16.000 | 6.000–16.000
Διάμετρος κύκλου παλινδρόμησης | mm | 3 | 5 | 2,5
Διάμετρος δίσκου λείανσης | mm | 32 | 32 | 77
ΒάροςB) | kg | 0,43 | 0,43 | 0,52
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 | –15 ... +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V...
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎

A)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία GBA 12V 3.0Ah

B)

  Χωρίς μπαταρία (το βάρος της μπαταρίας θα το βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bosch-professional.com)

C)

  περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.