# Tehnični podatki

Vibracijski brusilnik |  | GSS 12V-32 |  |
--- | --- | --- | --- | ---
Ekscentrični brusilnik |  |  | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
Kataloška številka |  | ‎3 601 JL1 0..‎ | ‎3 601 JL2 0..‎ | ‎3 601 JL2 1..‎
Nazivna napetost | V | 12 | 12 | 12
Izbira števila vrtljajev |  | ● | ● | ●
Časovnik |  | ● | ● | ●
Število vrtljajev v prostem teku n0A) | min–1 | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000
Število nihajev v prostem tekuA) | min–1 | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000
Premer nihajnega kroga | mm | 3 | 5 | 2,5
Premer brusne plošče | mm | 32 | 32 | 77
TežaB) | kg | 0,43 | 0,43 | 0,52
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemC) in med skladiščenjem | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 | –15 ... +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V...
Priporočeni polnilniki |  | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎

A)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo GBA 12V 3.0Ah

B)

  Brez akumulatorske baterije (teža akumulatorske baterije je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com)

C)

  omejena zmogljivost pri temperaturah < 0 °C

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.