# Bắt Đầu Vận Hành

## Bật Mở và Tắt

Nhấn công tắc bật/tắt để khởi động dụng cụ điện (1).

GEX 12V-77: Để khóa công tắc Bật/Tắt đã nhấn (1) hãy nhấn khóa giữ (8).

Để tắt dụng cụ điện , hãy nhả công tắc bật/tắt (1) hoặc nếu nó được khóa (ở GEX 12V-77), hãy nhấn công tắc bật/tắt (1) nhanh và nhả.

## Hiển thị LED

Bảng sau đây giải thích các hiển thị LED có thể có (4).

Màu | Tình trạng | Ý nghĩa/Nguyên nhân | Cách khắc phục
--- | --- | --- | ---
Trắng | Đèn sáng liên tục (1 x ... 5 x) | Chọn Trước Tốc Độ | xem Điều chỉnh tốc độ quay/Điều chỉnh tốc độ quay liên tục
Màu xanh lá | Đèn sáng liên tục (2 x ... 5 x) | Pin được sạc | xem Đèn báo trạng thái nạp pin
Vàng | Đèn sáng liên tục (1 x) | Pin gần cạn xem Đèn báo trạng thái nạp pin | Thay hoặc sạc pin sớm
Đèn nhấp nháy (5 x) | Đạt nhiệt độ tới hạn (Động cơ, hệ thống điện, pin) | Không cho dụng cụ điện hoạt động ở chế độ không tải và hãy để nguội
Màu đỏ | Đèn sáng liên tục (1 x) | Bộ nguồn cạn điện xem Đèn báo trạng thái nạp pin | Thay hoặc sạc pin
Đèn nhấp nháy (5 x) | Dụng cụ điện bị quá nóng và bị tắt | Để nguội dụng cụ điện và bật lại
Dụng cụ điện bị chặn và bị tắt | Loại bỏ tắc nghẽn và bật lại dụng cụ điện
Khóa trục được kích hoạt và dụng cụ điện tắt | Bỏ kích hoạt khóa trục và bật lại dụng cụ điện