# Hız ayarı/kalıcı hız ayarı

## Hız ayarı

Çalışma sırasında gerekli devir sayısını iki tuşu (3) kullanarak da ayarlayabilirsiniz, aşağıdaki tabloya bakın. Gerekli devir sayısı malzemeye ve çalışma koşullarına bağlıdır ve deneyerek bulunabilir.

## Kalıcı hız ayarı

İki tuşu (3) kullanarak standart bir hız ayarlayabilirsiniz. Ayarlar menüsüne erişmek için ⊖ tuşunu en az 5 saniye basılı tutun. ⊖ tuşunu basılı tutmaya devam edin ve aynı anda ⊕ tuşuna en az 5 saniye basın. Önceden kaydedilen ayar, beyaz renkte yanıp sönen LED sayısı ile gösterilir. Artık aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi standart bir hız ayarlayabilirsiniz. Ayarı kaydetmek için, LED'lerin yanıp sönmesi durana kadar ⊕ ve ⊖ tuşlarına aynı anda en az 5 saniye basın.

LED'ler | [dev/dak]
--- | ---
Işık 1 x beyaz | 3000
Işık 2 x beyaz | 4250
Işık 3 x beyaz | 5500
Işık 4 x beyaz | 6750
Işık 5 x beyaz | 8000

Seçilen bir standart hızı devre dışı bırakmak için ayarlar menüsünde orta LED'i seçin ve ayarı açıklandığı gibi kaydedin.